**ELEKTRİKLİ MODELLER İÇİN KULLANIM İNCELİKLERİ – MUTLAKA İNCELEYİNİZ !**

**Bus-Bus Pro-Chef Model**

1. Direksiyonda sağ tarafta gaz kolu bulunur. Yol durumuna göre gaz fren ayarını yapabilirsiniz.
2. Sağ kolda 1-2-3 tuşu hız limit ayarıdır. (arabaların vites mantığında çalışmaz sadece verilen hızı sabitler 3. Seviyede max hız sağlar.) dolayısıyla yokuşlarda araba mantığı gibi 1.vites gibi hız 1 de olacak diye düşünmeyin ! önemli olan hız tuşunun 3 de olması ve gaz kolundan hızınızı ayarlamanız.
3. 1-2-3 Hız tuşunun altındaki düğme gündüz ışığı tuşudur. Gündüzleri far yakarsanız daha fazla elektrik tüketimi olur dolayısıyla gündüzleri ışığı en dipte tutarak kapalı kalmasını sağlayınız. Tuşu ortada tutarsanız gündüz ışığı açılır, tuşu en sola alırsanız uzun kısa farlar açılır ve sol koldaki uzun kısa far tuşunu kullanabilir vaziyete gelirsiniz.
4. Sol koldaki uzun kısa far tuşunun altnda sağ-sol sinyal tuşu vardır.
5. Sinyal tuşunun altındaki kornadır.
6. Kornanın altındaki “P” tuşu PARK tuşudur. Araç çalışıtırıldığında P tuşuna basarak park konumundan çıkmanız gerekli.
7. Sağ koldaki D/R tuşu ileri geri tuşudur. D vaziyette ileri gider R vaziyette geri gider.
8. Ekranda şarj gösterilir. Yeşil ve en dipteki kırmızı dişler şarj vaziyetini ifade eder. Kullanım sonrası yeşil dişler söner ve tek diş kırmızı kaldığında araç şarja bağlanır.
9. 6-8 saat boyunca şarjda kalmalıdır ve sonrasında şarj cihazı araçtan çıkarılmalıdır. ŞARJ MAKİNESİNİN IŞIKLARINI DİKKATE ALMAYINIZ. ÖNEMLİ OLAN TEK DİŞ KIRMIZI KALDIĞINDA ARACI ŞARJA TAKIP 6-8 SAAT SONRA ŞARJ ALETİNİ ARAÇTAN ÇIKARMAKTIR.

Şarj aletleri hassas cihazdır dolayısyla prizde takılı bırakmayın yada düşürmeyin. İçerisinde çok fazla lehim kablolar olduğu için dikkatli kullanmalısınız. Aksi takdirde garantisi bulunmaz.

1. Kumanda : Ortadaki şimşek işaretine 2 kez bastığınızda araç açılır kontak anahtarı görevi görmüş olur. Ve kumandadan açılan araç kontak anahtarı ile kapatılamaz. Kumanda ile açılan araç kumanda ile kapatılmalıdr.
2. Kumanda : Kumandadaki kilit kapalı tuşu araca alarm kurar ve araca dışarıdan bir etki olduğunda araç alarm çalar. Kilit açık tuşu ise bu alarmı kapatmaya yarar.
3. Araçlar açık sistem elektrikli araç oldukları için yıkama yapmayınız.